UWB Wireless Docking System 프로그램 설치 방법

1. 개요

UWB Wireless Docking System의 실행 프로그램은 호스트용, 도킹용, 디스플레이 업데이트용 3종류로 구분되어 있으며, 사용 OS에 따라 해당 프로그램을 설치하여 사용하셔야 합니다.

2. 호스트, 도킹용  프로그램  설치 방법

먼저 호스트는 PC에, 도킹스테이션은 주변기기에서 분리 하신 후 PC의 OS에 따라 Windows7, Windows XP, Window Vista용 설치 프로그램 폴더를 여십시오. 

(설치 전에 PC 시스템 정보에서 64bit, 32bit 여부를 반드시 확인하십시오.)

가. Windows 7

1) Display용 설치 프로그램을 열고 setup.exe 실행합니다.

2) Host    : Host>64(32)>setup.exe 실행합니다.

3) Docking : Docking>64(32)>setup.exe 실행합니다.

   (설치시 에러가 발생되는 경우, 무시하시고 계속 진행하십시오.

    Display용 설치 프로그램을 외부 폴더에 별도로 설치토록 하였

으므로 에러 메시지는 사용상에 영향을 주지는 않을 것입니다.)

4) PC를 재부팅 하십시오

나. Windows XP

    1) Host    : Host>32>setup.exe 실행합니다.

    2) Docking : Docking>32>setup.exe 실행합니다.

3) 프로그램 삭제 : 제어판 프로그램 추가/삭제에서 아래 프로그램을 

삭제 해 주십시오.

- Display Link Graphics 삭제 하십시오.

- Display Link Core 삭제 하십시오.


4) Display용 설치 프로그램을 열고 setup.exe 실행하십시오.

5) PC를 재부팅 하십시오.

다. Windows Vista

    1) Host    : Host>64>setup.exe 실행합니다.

    2) Docking : Docking>64>setup.exe 실행합니다.

3) 프로그램 삭제 : 제어판 프로그램 추가/삭제에서 아래 프로그램을 

삭제 해 주십시오.

- Display Link Graphics 삭제

- Display Link Core 삭제


4) Display용 설치 프로그램을 열고 setup.exe 실행

5) PC 재부팅

3. 제품 등록 : 설치 프로그램 종료 후 재부팅이 완료되면 진행해 주십시오.
제품이 정상적으로 작동되기 위해서는 제품등록이 되어야 하므로 아래 사항을 

확인 해 주십시오. (신속성과 안정성을 위하여 유선등록을 권장합니다.)

1 유선 등록

· 동봉해 드린 미니 USB케이블을 도킹에 연결하고, 일반 USB케이블 쪽은 PC나 노트북의 USB 포트에 연결하신 후 Accept Association(통신 연계 승인)을 선택 해 주시고, 이어 Association Successful 메시지에서 OK 승인을 하신 후 등록이 종료될 때까지 기다려 주십시오. 도킹에 있는 각 포트들을 등록하는 메시지가 보여지게 될 것입니다. 최종의 등록 메시지는 『G*MAX의 제품등록이 완료되어 사용준비가 되었습니다』입니다. 등록이 성공하게 되면, 컴퓨터 하단 작업 표시창에 모니터/네트워크 형태의 아이콘이 생성된 것을 보시게 될 것입니다.

 (컴퓨터 사양에 따라 15초~30초 정도 소요됩니다.)
② 무선 등록
1. 작업 표시줄에 아이콘 생성을 확인(Wireless USB Manager, G*MAX) 하십시오. 

2. Wireless USB Manager 아이콘을 더블 클릭 하신 후 Discovery Mode를 클릭 하십시오.

3. 3~4초 후 핀번호 입력 창이 뜨면 숫자 『1234』를 입력해 주십시오.   Accept Association 메시지에서 OK 승인을 해 주시고 등록이 종료될 때까지 기다려 주십시오.

(컴퓨터 사양에 따라 10초~20초 정도 소요됩니다)

     **  제품 등록이 완료되면 USB 케이블을 제거하신 후 사용하실 주변기기에

 도킹을 연결하시고, 호스트는 PC 또는 노트북에 연결하셔서 사용하십시오.

4. 디스플레이 설정

먼저, G*MAX 아이콘(모니터 형태 또는 네트워크 형태)에서 오른쪽 마우스를 클릭하십시오.

1. Windows 7 :  고급>다중디스플레이>복제 모드로 변경하면 도킹시스템이 

실행됩니다.

2. Windows XP/ Windows Vista : 확장>미러 모드로 변경하면 도킹시스템이 

실행됩니다.

5. 기타

① 당사 제품은 Full HD급(1920*1020)의 초고화질의 영상까지 지원합니다만,

현재 출시된 대부분의 디스플레이 관련 제품들의 해상도는 1024*768에서

  최적화되어 있으므로, 프로그램 설치가 정상적으로 완료되었음에도 불구하고

  화면이 정상적으로 디스플레이 되지 않는 경우에는 1024*768로 해상도를 

  조정하여 보시기 바랍니다.

② 구입하신 PC 또는 노트북을 포맷 하신 후 OS를 FULL 버전으로 설치하지

않으신 경우에, Host 프로그램 설치시 『 error 1511, 1512, 1522』의 메시지가 뜰 수 있습니다. 이 경우에는 네이버 등의 포털사이트에서 『 Net Framework 3.0』의 프로그램을 다운로드 하셔서 설치 하신 후  Host 프로그램을 설치하시기 바랍니다.
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